Строительные нормы и правила СНиП 22-01-95
"Геофизика опасных природных воздействий"
(утв. постановлением Минстроя РФ от 27 ноября 1995 г. N 18-100)

Срок введения в действие - 1 января 1996 г.

  Введение                                                               
    1. Область применения                                                
    2. Нормативные ссылки                                                
    3. Определения                                                       
    4. Общие положения                                                   
    5. Факторы опасности природных процессов                             

    Приложение А. Термины и определения                                  
    Приложение Б. Категории опасности природных процессов                

Введение

СНиП 22-01-95 разработан в соответствии с общей системой нормативных документов в строительстве и входит в состав комплекса 22 (приложение Б СНиП 10-01-94).

Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 2003 г. N 164 СНиП 10-01-94 признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г. 

1. Область применения

Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты.

2. Нормативные ссылки

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".
СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства".

См. СНиП 11-02-96"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", утвержденные постановлением Госстроя РФ от 29 октября 1996 г. N 18-77, введенные с 1 ноября 1996 г. взамен СНиП 1.02.07-87

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".
СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".
СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".
СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах".

3. Определения

Термины и определения приведены в приложении А.

4. Общие положения

4.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.
Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.

См. СНиП 11-02-96"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", утвержденные постановлением Госстроя РФ от 29 октября 1996 г. N 18-77, введенные с 1 ноября 1996 г. взамен СНиП 1.02.07-87

Примечание. Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2.01.01-82.

4.2 Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, СНиП II-7-81* и СНиП 2.01.01-82.
4.3 При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.
4.4 Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

5 Факторы опасности природных процессов

5.1 При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.
Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в приложении Б.
5.2 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью:
установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;
разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);
выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Характеристики    │  Категории оценки сложности природных условий      │
│                  ├────────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│                  │ простые        │средней сложности  │  сложные      │
├──────────────────┼────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│Рельеф и геоморфо-│Равнинный,      │Равнинный и        │Горный район;  │
│логические        │слаборасчлене-  │предгорный         │множество      │
│                  │нный район; не  │районы; более      │геоморфологич- │
│                  │более трех      │трех               │еских          │
│                  │геоморфологиче- │геоморфологич-     │элементов      │
│                  │ских            │еских              │различного     │
│                  │элементов       │элементов          │генезиса       │
│                  │одного          │одного             │               │
│                  │генезиса        │генезиса           │               │
│                  │                │                   │               │
│Геологические,    │Выдержанное     │Невыдержанное      │Близкое к      │
│тектонические    и│по мощности     │по мощности        │поверхности    │
│геофизические     │залегание       │залегание          │залегание      │
│                  │покровных       │покровных          │коренных       │
│                  │отложений;      │отложений,         │скальных       │
│                  │наличие не      │наклонное          │грунтов и их   │
│                  │более четырех   │(моноклина-        │крайне         │
│                  │слоев с         │льное)             │неровная       │
│                  │однородными     │залегание          │поверхность,   │
│                  │физическими     │слоев,             │наличие        │
│                  │свойствами, их  │градиентное        │разброса в     │
│                  │горизонтальные  │распределение      │показателях    │
│                  │границы         │физических         │физических     │
│                  │раздела;        │свойств            │свойств        │
│                  │отсутствие на   │комплексов         │покровных      │
│                  │глубине менее   │горных пород,      │отложений,     │
│                  │100 м           │близкое (до        │наличие        │
│                  │разрывных       │100 м)             │складок и      │
│                  │тектонических   │залегание          │переслаивания, │
│                  │нарушений       │разрывных          │открытые с     │
│                  │(сбросов,       │тектонических      │поверхности    │
│                  │взбросов,       │нарушений          │разрывные      │
│                  │разломов и      │                   │тектонические  │
│                  │т.п.)           │                   │стурктуры и    │
│                  │                │                   │нарушения      │
│                  │                │                   │               │
│Гидрогеологические│Подземные       │Два и более        │Горизонты      │
│в сфере взаимодей-│воды            │выдержанных        │подземных вод  │
│ствия зданий и со-│отсутствуют     │горизонта          │не выдержаны   │
│оружений с  геоло-│или имеется     │подземных вод,     │по             │
│гической средой   │один            │местами с          │простиранию и  │
│                  │выдержанный     │неоднородным       │по мощности, с │
│                  │горизонт        │химическим         │неоднородным   │
│                  │подземных вод   │составом или       │химическим     │
│                  │с однородным    │обладающих         │составом.      │
│                  │химическим      │напором            │Местами        │
│                  │составом        │                   │сложное        │
│                  │                │                   │чередование    │
│                  │                │                   │водоносных и   │
│                  │                │                   │водоупорных    │
│                  │                │                   │пород. Напоры  │
│                  │                │                   │подземных вод  │
│                  │                │                   │изменяются по  │
│                  │                │                   │простиранию    │
│                  │                │                   │               │
│ОПП (опасные  при-│ОПП имеют  огра-│ОПП развиты        │ОПП            │
│родные  процессы),│ниченное  и  ло-│на                 │охватывают     │
│сейсмичность     с│кальное распрос-│значительных       │более 50%      │
│учетом  сейсмичес-│транение,  сейс-│площадях,          │территории,    │
│кого  микрорайони-│мическая  интен-│охватывают         │сейсмическая   │
│рования           │сивность      не│менее 50%          │интенсивность  │
│                  │более 6 баллов  │территории,        │более 7 баллов │
│                  │                │сейсмическая       │               │
│                  │                │интенсивность      │               │
│                  │                │от 6 до 7          │               │
│                  │                │баллов             │               │
└──────────────────┴────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

Примечание - атегории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории.

Приложение А
(рекомендуемое)

Термины и определения

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование            │              Определение                    │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Геофизика                │  Комплекс наук, изучающих физические        │
│                         │  поля Земли и природные процессы,           │
│                         │  происходящие в литосфере, гидросфере       │
│                         │  и атмосфере                                │
│                         │                                             │
│Геофизические поля       │  Различные физические поля                  │
│                         │  (естественные и искусственные),            │
│                         │  обусловленные взаимодействием              │
│                         │  нейтральных или заряженных                 │
│                         │  материальных тел, элементарных             │
│                         │  частиц и квантов энергии.                  │
│                         │  К геофизическим полям относятся:           │
│                         │  гравитационные, магнитные,                 │
│                         │  сейсмических волн, электрические,          │
│                         │  температурные, радиационные,               │
│                         │  электромагнитные, параметры которых        │
│                         │  изменяются во времени и в                  │
│                         │  пространстве и многие из которых могут     │
│                         │  вызываться техногенными источниками.       │
│                         │                                             │
│Опасные природные        │  Проявления природных процессов,            │
│воздействия              │  оказывающих вредное или                    │
│                         │  разрушительное воздействие на живые        │
│                         │  организмы, народнохозяйственные            │
│                         │  объекты и среду обитания                   │
│                         │                                             │
│Геофизические            │  Часть опасных природных воздействий,       │
│воздействия              │  вызванных геофизическими полями            │
│                         │                                             │
│Факторы опасности        │  Показатели и параметры,                    │
│                         │  характеризующие возможность                │
│                         │  возникновения опасных природных            │
│                         │  воздействий и интенсивность их             │
│                         │  проявления                                 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Приложение Б
(рекомендуемое)

Категории опасности природных процессов

┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│    Показатели,         │         Категории опасности процессов        │
│  используемые при      ├───────────┬──────────┬────────────┬──────────┤
│       оценке           │чрезвычайно│          │            │          │
│ степени опасности      │  опасные  │ весьма   │опасные     │  умеренно│
│природного процесса     │ (катастро-│ опасные  │            │  опасные │
│       (ОПП)            │ фические) │          │            │          │
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│                                                                       │
│                                Оползни                                │
│                        │           │          │            │          │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │Более 30   │11 - 30   │1 - 10      │0,1 - 1   │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь разового        │           │          │            │          │
│проявления на одном     │           │          │            │          │
│участке, км2            │1 - 2      │1 - 0,5   │0,01 - 0,5  │Менее 0,01│
│                        │           │          │            │          │
│Объем захваченных       │           │          │            │          │
│пород при разовом       │           │          │            │          │
│проявлении, млн м3      │10 - 20    │5 - 10    │0,001 - 5   │До 0,001  │
│                        │           │          │            │          │
│Cкорость смещения       │До 5 м/c   │До 2 м/c  │1 - 2 м/c   │1 - 5     │
│                        │           │          │(1-10 м/cут)│м/cут     │
│                        │           │          │            │5-10      │
│                        │           │          │            │(м/мес)   │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед.      │           │          │            │          │
│в год                   │0,01 - 0,1 │0,1 - 0,25│0,25 - 0,75 │    1     │
│                        │           │          │            │          │
│                                  Сели                                 │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │Более 50   │10 - 50   │5 - 10      │Менее 5   │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке, км2   │До 5       │До 3      │До 1        │Менее 1   │
│                        │           │          │            │          │
│Объем единовременного   │           │          │            │          │
│выноса, млн.м3          │До 5 -10   │До 1 - 3  │До 0,5 - 1  │0,1       │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость движения,      │           │          │            │          │
│м/c                     │До 40      │До 30     │До 20       │10        │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед.      │           │          │            │          │
│в год                   │До 0,01    │0,03 - 0,1│0,1 - 0,2   │До 1      │
│                        │           │          │            │          │
│                                 Лавины                                │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│поверхность             │           │          │            │          │
│территории, %           │Более 50   │30 - 50   │10 - 30     │Менее 10  │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления,     │           │          │            │          │
│км2                     │Более 5000 │2500 -    │1000 - 2500 │Менее 100 │
│                        │           │5000      │            │          │
│Объем                   │           │          │            │          │
│единовременного         │           │          │            │          │
│выноса, млн.м3          │3 - 4      │До 1      │До 0,5      │Менее 0,1 │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность, c    │10-100     │20 - 50   │30 - 40     │До 20     │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед.      │           │          │            │          │
│в год                   │Менее 0,02 │0,03 -    │0,2 - 0,5   │До 1      │
│                        │           │0,05      │            │          │
│                                                                       │
│                             Землетрясения                             │
│                                                                       │
│Интенсивность, баллы    │Более 9    │8 - 9     │6 - 7       │Менее 6   │
│                                                                       │
│                         Абразия и термоабразия                        │
│                                                                       │
│Средняя скорость        │           │          │            │          │
│отступания береговой    │           │          │            │          │
│линии, м/год:           │           │          │            │          │
│                        │           │          │            │          │
│пределы изменения       │   -       │1 - 15    │0,4 - 3,8   │0,05 - 1,8│
│                        │           │          │            │          │
│средние значения        │   -       │Более 2   │2 - 0,5     │Менее 0,5 │
│                                                                       │
│                    Переработка берегов водохранилищ                   │
│                                                                       │
│Скорость линейного      │           │          │            │          │
│отступания берегов на   │           │          │            │          │
│отдельных участках по   │           │          │            │          │
│стадиям развития        │           │          │            │          │
│процесса, м/год:        │           │          │            │          │
│                        │           │          │            │          │
│первая                  │   -       │Более 3   │3 - 1       │Менее 1   │
│                        │           │          │            │          │
│вторая                  │   -       │1,5       │1,5 - 0,9   │Менее 0,9 │
│                                                                       │
│                                 Карст                                 │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │5 - 80    │5 - 100     │До  5     │
│                        │           │          │            │          │
│Частота провалов        │           │          │            │          │
│земной                  │           │          │            │          │
│поверхности, число      │           │          │            │          │
│случаев в год           │   -       │0,1 и     │До 0,1      │До 0,01   │
│                        │           │более     │            │          │
│                        │           │          │            │          │
│Средний диаметр         │           │          │            │          │
│провалов, м             │   -       │20 и более│До 20       │До 20     │
│                        │           │          │            │          │
│Общее оседание          │           │ От       │                       │
│территории              │   -       │незна-    │      Незначительно    │
│                        │           │читель-   │                       │
│                        │           │ных до    │                       │
│                        │           │неско-    │                       │
│                        │           │льких     │                       │
│                        │           │мм/год    │                       │
│                                                                       │
│                                Суффозия                               │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 10  │2 - 90      │Менее 20  │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке,       │           │          │            │          │
│тыс.км2                 │   -       │До 10     │До 5        │До 1      │
│                        │           │          │            │          │
│Объем подверженных      │           │          │            │          │
│деформации горных       │           │          │            │          │
│пород, тыс.м3           │   -       │До 30     │До 10       │До 1      │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│проявления              │           │          │            │          │
│процесса, сут           │   -       │До 3      │0,1 - 30    │Более 10  │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития       │           │          │            │          │
│процесса,сут            │   -       │Более 10  │Более 0,1   │Более О,01│
│                                                                       │
│                      Просадочность лессовых пород                     │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │60 - 70   │50 - 60     │30 - 40   │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь                 │           │          │            │          │
│проявления              │           │          │            │          │
│на одном участке,       │           │          │            │          │
│тыс.км2                 │   -       │До 2,5    │До 2,5      │До 0,25   │
│                        │           │          │            │          │
│Объем подверженных      │           │          │            │          │
│деформации горных       │           │          │            │          │
│пород, тыс.м3           │   -       │До 100    │До 50       │До 25     │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│проявления, сут         │   -       │2 - 40    │25 - 400    │Более 100 │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития,      │           │          │            │          │
│см/сут                  │   -       │0,5 - 3,0 │0,1 - 0,5   │Менее 0,1 │
│                                                                       │
│                         Подтопление территории                        │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │75 - 100  │50 - 75     │До 50     │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│формирования            │           │          │            │          │
│водоносного             │           │          │            │          │
│горизонта, лет          │   -       │Менее 3   │До 5        │Более 5   │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость подъема        │           │          │            │          │
│уровня подземных        │           │          │            │          │
│вод, м/год              │   -       │Более 1   │0,5 - 1     │0,5       │
│                                                                       │
│                     Эрозия плоскостная и овражная                     │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 50  │30 - 50     │10 - 30   │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь одиночного      │           │          │            │          │
│оврага, км2             │   -       │0,1 - 3,0 │0,05 - 0,1  │Менее 0,05│
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития       │           │          │            │          │
│эрозии:                 │           │          │            │          │
│плоскостной,            │   -       │10 - 15   │5 - 10      │2 - 5     │
│м3/га х год             │           │          │            │          │
│овражной, м/год         │   -       │1 - 15    │1 - 10      │1 - 5     │
│                                                                       │
│                             Эрозия речная                             │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │5 - 6     │8 - 10      │8 - 10    │
│                        │           │          │            │          │
│Протяженность берега,   │           │          │            │          │
│в пределах которого     │           │          │            │          │
│относительно            │           │          │            │          │
│одновременно            │           │          │            │          │
│происходит развитие     │           │          │            │          │
│процесса, км            │   -       │200 - 300 │300 - 400   │300 - 400 │
│                        │           │          │            │          │
│Объем относительно      │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций пород,       │           │          │            │          │
│млн.м3/год              │   -       │0,2-0,3   │До 0,04     │До 0,08   │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость                │           │          │            │          │
│развития, м/год         │   -       │Более 3   │До 1 - 3    │0,1 - 1   │
│                                                                       │
│                          Термоэрозия овражная                         │
│                                                                       │
│Потенциальная           │           │          │            │          │
│площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 50  │25-50       │Менее 25  │
│                        │           │          │            │          │
│Объем относительно      │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций пород,       │           │          │            │          │
│тыс.м3/год              │   -       │1-10      │Менее 1     │Менее 1   │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития,      │           │          │            │          │
│м3/м2 х час             │   -       │Более 0,1 │0,01-0,1    │Менее 0,01│
│                                                                       │
│                               Термокарст                              │
│                                                                       │
│Потенциальная           │           │          │            │          │
│площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 25  │25-75       │Менее 25  │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке,       │           │          │            │          │
│тыс.км2                 │   -       │0,001-1   │0,001-1     │0,01-1    │
│                        │           │          │            │          │
│Объем относительно      │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций, тыс.м3      │   -       │1-2000    │0,1-200     │0,05-50   │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│проявления, лет         │   -       │10-20     │   5        │1-5       │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития,      │           │          │            │          │
│см/год                  │   -       │15-100    │5-15        │   -      │
│                                                                       │
│                                Пучение                                │
│                                                                       │
│Потенциальная           │           │          │            │          │
│площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 75  │10-75       │Менее 10  │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке,       │           │          │            │          │
│тыс.км2                 │   -       │0,01-10   │0,01-10     │0,01-10   │
│                        │           │          │            │          │
│Объем относительно      │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций пород,       │           │          │            │          │
│млн.м3                  │   -       │1-30      │0,05-1      │Менее 0,05│
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития,      │           │          │            │          │
│см/год                  │   -       │До 50     │5-10        │Менее 5   │
│                                                                       │
│                              Солифлюкция                              │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │Более 10  │10-5        │Менее 5   │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке, км2   │   -       │0,0001-1  │0,0001-1    │0,0001-1  │
│                        │           │          │            │          │
│Объем единичных         │           │          │            │          │
│относительных           │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций              │           │          │            │          │
│пород, тыс.м3           │   -       │Более 100 │1-100       │0,1-20    │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость развития       │   -       │Более     │От 2-10     │Менее     │
│                        │           │100 м/час │см/год      │2 см/год  │
│                        │           │          │до 100 м/час│          │
│                        │           │          │            │          │
│                                                                       │
│                           Наледеобразование                           │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   -       │0,2-3     │0,1-0,2     │Менее 0,1 │
│                        │           │          │            │          │
│Площадь проявления      │           │          │            │          │
│на одном участке, км2   │   -       │От 1-2    │            │          │
│                        │           │до 50-80  │0,01-1      │Менее 0,01│
│                        │           │          │            │          │
│Объем относительно      │           │          │            │          │
│одновременных           │           │          │            │          │
│деформаций, млн м3      │   -       │1-100     │0,01-0,2    │Менее 0,01│
│                        │           │          │            │          │
│Скорость                │           │          │            │          │
│развития, тыс.м3/сут    │   -       │5-100     │0,1-5,0     │    -     │
│                                                                       │
│                               Наводнения                              │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   10      │15        │25          │ 50       │
│                        │           │          │            │          │
│Плодолжительность       │           │          │            │          │
│проявления, сут         │   20-25   │15-20     │5-15        │1-5       │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость                │           │          │            │          │
│развития, м/сут         │   5-6     │3-5       │1-3         │0,5-1,0   │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед. в год│0,001-0,01 │0,01-0,02 │0,02-0,05   │0,05-0,1  │
│                        │           │          │            │          │
│                                                                       │
│                            Ураганы, смерчи                            │
│                                                                       │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   20      │30        │30-70       │70-100    │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│проявления, ч           │   До 1    │1-3       │3-5         │5-10      │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость                │           │          │            │          │
│перемещения, м/с        │   700-100 │50-70     │35-40       │25-40     │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед.      │   0,001-  │0,01-     │0,02-       │0,05-0,1  │
│в год                   │   0,01    │0,02      │0,05        │          │
│                                                                       │
│                                 Цунами                                │
│Площадная               │           │          │            │          │
│пораженность            │           │          │            │          │
│территории, %           │   1       │5-8       │11-14       │20        │
│                        │           │          │            │          │
│Протяженность           │           │          │            │          │
│берега, в пределах      │           │          │            │          │
│которого относительно   │           │          │            │          │
│одновременно            │           │          │            │          │
│происходит развитие     │           │          │            │          │
│процесса, км            │   5       │5-10      │10-30       │10-40     │
│                        │           │          │            │          │
│Продолжительность       │           │          │            │          │
│проявления,ч            │   2       │6-7       │7-48        │48-60     │
│                        │           │          │            │          │
│Скорость, км/ч          │   700     │200-500   │20-200      │10-20     │
│                        │           │          │            │          │
│Повторяемость, ед.      │   0,001-  │0,01-     │0,02-       │0,05-0,1  │
│в год                   │   0,01    │0,02      │0,05        │          │
└────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┘